-------- COMMENT CREER UNE IMAGE CARTOUCHE --------

Sur le coté gauche du ST se trouvait le port de cartouche, dans lequel plusieurs gadgets pouvaient être branchés. Les plus communs étaient les cartouches ROM qui fournissaient des puces de mémoire vive.

Une image cartouche est un fichier qui contient toutes les données qui peuvent être lues à partir d'une cartouche SR. Steem peut utiliser ce fichier pour émuler des cartouches ROM.

Pour faire une image, copiez simplemement le fichier CART_IMG.PRG dans une disquette de transfert MS-DOS de 720Kb (pour plus de détails sur la création d'une disquette de transfert lisez le "disk image howto"). Ensuite insérez la disquette dans un ST, mettez l'image cartouche dans votre disquette transfert et copiez à partir de la vers le disque dur de votre PC. Ensuite dans Steem allez vers Options->Machine->Cartouche, cliquez sur Choisir et sélectionnez le fichier. Maintenant, si vous êtes chanceux, la cartouche marchera normalement sur Steem. Si votre cartouche a un bouton/interrupteur sur le coté, il faudrait mieux faire une image avec ceci en arrêt et une autre en marche : si ceci n'est pas possible, vous ne pourrez être capable de faire une image utilisable de celle ci.

---- LIMITATIONS ----

Comme je l'ai mentionné, les cartouches ROM, seulement, peuvent etre imagées, cela veut dire qu'il y a fondamentalement un peu de memoire dans la boite. Il y a quelques cartouches customisées qui ont des puces customisées a l'interieur qui sont impossibles à émuler parfaitement pour le moment.
Voici une liste de quelques images cartouches en état de marche que des utilisateurs de Steem ont crées:

Supermon
Ultimate Ripper Cartridge
TCB's Explorer
Multiface ST

Et ceux qui ont échoué comme un vieux chien chassant un lièvre:

Notator Dongle 
Proscore Hardware Key
Steinberg Pro 24 Dongle


J'espère que cet howto vous a aidé, si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous contacter à partir du site Steem (http://steem.atari.st).

Russell Hayward
